**خصم خاص للتعاقدات السنوية**

**مع النور لتأجير المعدات...  
كل تعاقداتك على نور**

تعمل شركة النور في بيع وتأجير وصيانة الرافعات المقصية (سيزر لفت) والرافعات المفصلية و ال بوم (مان لفت) والرافعات الشوكية (فورك ليفت) والرافعات التلسكوبية.

جميع المعدات مطابقة للمواصفات ومقاييس الأمان والأمن الصناعى فى مصر.

خدماتنا على مدار الساعة.

**خدماتنا :**

**تأجير وبيع المعدات التالية :**

* **الرافعات المقصية (سيزر ليفت )**

سيزر لفت هي منصة الهوائية. تمتد هذه المصاعد لأعلى من القاعدة مباشرةً، مما يوفر منصة ثابتة يمكن للأشخاص من خلالها القيام بأي أنواع من مهام البناء أو الصيانة.  
لم يكن المصعد العصري موجودًا إلا منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكنه نوع شائع من المصاعد الهوائية المناسبة للعديد من الوظائف الداخلية والخارجية.

**متوفر لدى النور لتأجير المعدات سيزر ليفت كهرباء و ديزل :**

**سيزر ليفت (الكهرباء) :**

1. **6 متر**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **249 kg To 350 Kg** |
| **Fuel** | **Electric** |
| **Height** | **5.80 m** |
| **Work height** | **7.62 m** |
| **Closed height** | **1.99 m** |
| **Width** | **0.81 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux** |
| **Tire** | **Solid Non-Marking** |
| **Weight** | **1.35 ton** |
| **Traction** | **2×4** |

1. **8 متر**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **226 kg To 453 Kg** |
| **Fuel** | **Electric** |
| **Height** | **7.92 m** |
| **Work height** | **9.75 m** |
| **Closed height** | **2.15 m** |
| **Width** | **0.81 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux** |
| **Tire** | **Solid Non-Marking** |
| **Weight** | **2.35ton To 2.61ton** |
| **Traction** | **2×4** |

1. **10 متر :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **350 kg To 500 Kg** |
| **Fuel** | **Electric** |
| **Height** | **10.50 m** |
| **Work height** | **12.00 m** |
| **Closed height** | **2.15 m** |
| **Width** | **1.00 m to 1.80 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux** |
| **Tire** | **Solid Non-Marking** |
| **Weight** | **3.83ton To 4.501ton** |
| **Traction** | **2×4** |

1. **13.5 متر**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **350 kg To 552 Kg** |
| **Fuel** | **Electric** |
| **Height** | **13.50 m** |
| **Work height** | **15.00 m** |
| **Closed height** | **2.40 m To 2.70m** |
| **Width** | **1.20 m to 1.80 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux ,GSL** |
| **Tire** | **Solid Non-Marking , Anti-crevaison** |
| **Weight** | **3.83ton To 4.50ton** |
| **Traction** | **2×4 , 4x4** |

1. **15.5 متر**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **440 kg To 500 Kg** |
| **Fuel** | **Electric** |
| **Height** | **15.30 m** |
| **Work height** | **17.00 m** |
| **Closed height** | **2.65 m To 3.40m** |
| **Width** | **1.20 m to 2.40 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux ,GSL** |
| **Tire** | **Solid Non-Marking , Anti-crevaison** |
| **Weight** | **6.83ton To 7.30ton** |
| **Traction** | **2×4 , 4x4** |

**سيزر ليفت (الديزل) :**

1. **19 متر**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **750 kg** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **19.50 m** |
| **Work height** | **21.30 m** |
| **Closed height** | **2.88 m** |
| **Width** | **2.44 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux ,GSL** |
| **Tire** | **rough terrain** |
| **Weight** | **12.00ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. **22 متر**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **1000 kg** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **21.00 m** |
| **Work height** | **23.00 m** |
| **Closed height** | **3.88 m** |
| **Width** | **2.44 m** |
| **Brand** | **JLG , Holland lift , Genie , liftlux ,GSL** |
| **Tire** | **rough terrain** |
| **Weight** | **15.00 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

**مان لفت.:**

### مان لفت :

رافعات المان ليفت مهمتها الوصول إلى ارتفاعات كبيرة،.  
تتميز هذه الآلات بمنصات العمل الهوائية وتحتوي على قسمين أو أكثر من أقسام ذراع التطويل.  
تتيح لك المصاعد معالجة جميع أنواع المهام بسهولة نظرًا لأن هذه المصاعد صغيرة، فإنها تناسب أي مكان تقريبًا.   
مان لفت هي رافعات هوائية تعتمد على المكونات الهيدروليكية للتحرك للأعلى والأسفل على الرغم من أنها تأتي بأحجام مختلفة، إلا أن جميع الطرز تتمتع بقدرات وصول رائعة.   
يمكنهم رفع العمال عشرات الأمتار في الهواء.  
بفضل مفاصلهم، يمكنهم التمديد الجدران والأسلاك والحواجز الأخرى.   
تأتي العديد من الطرز مزودة بأداة ضغط مما يجعل الوصول إلى المرتفعات البعيدة أسهل.  
يمنح ذراع الإسقاط المنصة ما يصل إلى 6 أمتار من الوصول حتى لا تضطر إلى تحريك المصعد في كل مرة تحتاج فيها إلى تغيير المواضع بشكل طفيف.

الأنواع المتوفرة :

1. 12 متر

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **227 kg To 300 kg** |
| **Fuel** | **electric** |
| **Height** | **13.86 m** |
| **Work height** | **15.86 m** |
| **Closed height** | **2.00 m To 2.25 m** |
| **Width** | **1.79 m To 2.29 m** |
| **Brand** | **JLG , Genie , Simon boxer , Manitou** |
| **Tire** | **rough terrain , solid or non-marking** |
| **Weight** | **6.860ton To 7.620 ton** |
| **Traction** | **4x4 , 4x2** |

1. 15 متر

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **227 kg To 300 kg** |
| **Fuel** | **electric** |
| **Height** | **15.00 m** |
| **Work height** | **17.00 m** |
| **Closed height** | **1.99 m To 2.10 m** |
| **Width** | **1.60 m To 2.25 m** |
| **Brand** | **JLG, Genie, Simon boxer, Manitou, Terex** |
| **Tire** | **rough terrain , solid or non-marking** |
| **Weight** | **6.860ton To 7.620 ton** |
| **Traction** | **4x4 , 4x2** |

17 متر :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **227 kg To 300 kg** |
| **Fuel** | **electric** |
| **Height** | **15.00 m** |
| **Work height** | **17.00 m** |
| **Closed height** | **1.99 m To 2.10 m** |
| **Width** | **1.60 m To 2.25 m** |
| **Brand** | **JLG, Genie, Simon boxer, Manitou, Terex** |
| **Tire** | **rough terrain , solid or non-marking** |
| **Weight** | **6.860ton To 7.620 ton** |
| **Traction** | **4x4 , 4x2** |

* البوم ليفت:

(رافعة بوم) هي نوع من المعدات الصناعية شديدة التحمل متعددة الاستخدامات التي تم استخدامها بعدد من الطرق منذ إنشائها.

لقد أحدثت هذه المصاعد ثورة في الطريقة التي يتم بها إنجاز العديد من المهام الصناعية الشائعة اليوم.  
**تستخدم رافعات ذراع رافعة بوم على نطاق واسع كما في الإعدادات مثل:**  
- المستودعات.  
- صيانة البنية التحتية للمدينة.  
- اعمال بناء.  
- إصلاح وصيانة المباني.  
- مركبات الإطفاء والإنقاذ.

الديزل :

1. 22 متر :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **230 kg To 300 kg** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **20.31 m** |
| **Work height** | **22.31 m** |
| **Closed height** | **2.75 m** |
| **Width** | **2.49 m** |
| **Brand** | **JLG , Genie , condor , skyjack , haulotte** |
| **Tire** | **rough terrain** |
| **Weight** | **12.700 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. 28 متر :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **230 kg To 300 kg** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **26.21 m** |
| **Work height** | **28.51 m** |
| **Closed height** | **2.75 m** |
| **Width** | **3.05 m** |
| **Brand** | **JLG , Genie , condor , skyjack , haulotte** |
| **Tire** | **rough terrain** |
| **Weight** | **17.200 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. 36 متر :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **230 kg To 450 kg** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **36.21 m** |
| **Work height** | **38.51 m** |
| **Closed height** | **2.75 m** |
| **Width** | **3.05 m** |
| **Brand** | **JLG , Genie , condor , skyjack , haulotte** |
| **Tire** | **rough terrain** |
| **Weight** | **18.500 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. 42 متر

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **230 kg To 450 kg** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **41.15 m To 41.30 m** |
| **Work height** | **43.15 m To 43.30 m** |
| **Closed height** | **2.75 m** |
| **Width** | **3.05 m** |
| **Brand** | **JLG , Genie , condor , skyjack , haulotte** |
| **Tire** | **rough terrain** |
| **Weight** | **20.400 ton To 21.500 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

* فورك ليفت – فورك ليفت تليسكوبي :

###### فورك لفت

فورك لفت الصناعية تستخدم لمهام متنوعة .  
إنها واحدة من أكثر أنواع الآلات شيوعًا التي نراها في مواقع العمل.  
في الواقع، ربما تكون قد رأيتهم في متاجر الصناديق الكبيرة، وفي مواقع البناء، وحتى في المزارع للمساعدة في رفع بالات القش.  
**استخدامات فورك لفت الصناعية:**  
هناك العديد من الوظائف التي تعمل الرافعة الشوكية الصناعية على أفضل وجه بسبب تنوعها.  
- نقل المواد الثقيلة في المستودعات والموانئ والسكك الحديدية.  
- يتم استخدامه لتفريغ وتحميل البضائع في العديد من أنواع مواقع العمل المختلفة، وهو مناسب بشكل خاص للعمل على التضاريس الوعرة.  
- لدى المشغل فرصة القيادة في الاتجاه المعاكس بدلاً من الاضطرار إلى اتخاذ منعطفات حادة وضيقة شائعة في أحد المستودعات.

###### فورك لفت الديزل :

1. 1.5 طن

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **1.50 ton** |
| **Fuel** | **Diesel , Electric** |
| **Height** | **3.00 m TO 4.70 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

1. 2,5 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **2.50 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **3.00 m TO 4.70 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

1. 3 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **3.00 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **3.00 m TO 4.70 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

1. 4 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **4.00 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **3.00 m TO 6.00 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

1. 5 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **5.00 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **3.00 m TO 6.00 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

1. 7.5 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **7.50 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **3.00 m TO 6.00 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

1. 10 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **10.00 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **4.00 m TO 8.00 m** |
| **Brand** | **TOYOTA , NISSAN , KOMATSU , TCM** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** |  |
| **Traction** | **2x4** |

###### فورك ليفت تلسكوبى

فورك تلسكوبى الأكثر شيوعًا المعروفة باسم Tele-handler، هي نوع من الشاحنات الصناعية المزودة بذراع الرافعة التلسكوبية أو المفصلية.  
يمكن تمديد ذراع التطويل للأعلى وللأمام، ويمكن إضافة العديد من الملحقات إلى نهاية ذراع الرافعة لأداء مهام محددة.  
تؤدي هذه القطعة مزيجًا من الوظائف المشابهة لتلك الخاصة برفع ذراع فورك لفت.  
**الإستخدمات:**  
يشيع استخدام Tele-handler في التطبيقات الزراعية والصناعية والبنائية.  
وهي تعتبر متعددة الاستخدامات حيث يمكن تمديد ذراع التطويل في مجموعة متنوعة من المواضع.  
تميز قدرة الامتداد فورك تلسكوبى على فورك لفت، والتي ترفع الأحمال فقط في الاتجاه الرأسي وتجعلها أقرب إلى رافعة فيما يتعلق بتطبيقه وتشغيله. تُستخدم فورك تلسكوبى في المقام الأول لمهام الرفع والمكان.  
ونتيجة لذلك، يمكنك وضع بعض مرفقات فورك تلسكوبى على ذراع الرافعة لإنجاز العديد من المهام.

الديزل :

1. 2.5 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **2.50 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **5.85 m TO 6.00 m** |
| **Brand** | **Genie , JLG , Manitou , JCB** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** | **4.80yon TO 5.40 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. 3 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **3.00 ton To 3.20 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **6.90 m TO 9.00 m** |
| **Brand** | **Genie , JLG , Manitou , JCB** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** | **7.52 ton TO 7.98 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. 3.5 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **3.50 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **7.50 m TO 12.55 m** |
| **Brand** | **Genie , JLG , Manitou , JCB** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** | **7.20 ton TO 8.80 ton** |
| **Traction** | **4x4** |

1. 4 طن :

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity** | **4.00 ton** |
| **Fuel** | **Diesel** |
| **Height** | **16.50 m TO 17.55 m** |
| **Brand** | **Genie , JLG , Manitou , JCB** |
| **Tire** | **Air, Solid Non-Marking** |
| **Weight** | |  | | --- | | **11.63 ton TO 12.06 ton** | |  | |
| **Traction** | **4x4** |

العنوان /

6 اكتوبر، المحور المركزى ، الحى 12، خلف فودافون